ZTE-3GPLAT-Public-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN
 	IMPORTS
 	      RowStatus
 	        FROM SNMPv2-TC
		  atca
			FROM ZTE-PLAT-SMI
	      rast
			FROM ZTE-PLAT-SMI
	      enterprises,IpAddress, Integer32, 
              OBJECT-TYPE,MODULE-IDENTITY
			FROM SNMPv2-SMI
              DisplayString
			FROM SNMPv2-TC;
            
-- Node definitions
-- 
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11		
    public MODULE-IDENTITY
        LAST-UPDATED	  "201906190000Z"                    
        ORGANIZATION    "rast working group,zte Telecom. Co." 
        CONTACT-INFO    ""
        DESCRIPTION     "The Module for zte rast Public."
        ::= { rast 11 }


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11
    trap-alarm   OBJECT IDENTIFIER ::= {public 1}
    trap-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {public 2}
    trap-public OBJECT IDENTIFIER ::= {public 3}
    trap-var OBJECT IDENTIFIER ::= {public 4}
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.1
    dwAlarmID OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm ID"
        ::= {trap-public 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.2
    tAlarmTime OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm time"
        ::= {trap-public 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.3
    ucAlarmFlag OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        {
            alarm(1),
            restore(2),
            inform(3),
            synchronous(4)
        }
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm flag"
        ::= {trap-public 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.4
    ucRestoreType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        {
            null(0),
            normal-restored(1),
            board-power-on-restored(2), 
            delete-restored(4), 
            bmc-reboot-restored(8),
            board-power-off-restored(16)
        }
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm restore type"
        ::= {trap-public 4}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.5
    ucAlarmSeverity OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        {
            critical(1),
            major(2),
            unknown(3),
            minor(4),
            inform(5)
        }
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm severity"
        ::= {trap-public 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.6
    dwDeviceType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        {
            mainBoard(0),
            psu(1),
            fan(4),
            cpu(64),
            disk(65),
            memory(66),
            io-Module(67),
            gpu(68),
            smartCard(69),
            aiCard(70),
			mainBoardNicCard(71),
			mainBoardOcpCard(72),
            opticalModule(73),
            device(193)
        }
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm device type"
        ::= {trap-public 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.7
    dwDeviceID OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm device ID"
        ::= {trap-public 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.8
    ucSubSystem OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Reserved"
        ::= {trap-public 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.9
    wModule OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Reserved"
        ::= {trap-public 9}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.10
    wUnit OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Reserved"
        ::= {trap-public 10}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.11
    ucSUnit OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Reserved"
        ::= {trap-public 11}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.12
    dwCrcCode1 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm CRC code1"
        ::= {trap-public 12}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.13
    dwCrcCode2 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm CRC code2"
        ::= {trap-public 13}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.14
    dwCrcCode3 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm CRC code3"
        ::= {trap-public 14}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.15
    dwCrcCode4 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm CRC code4"
        ::= {trap-public 15}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.16
    wNtlvLen OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Reserved"
        ::= {trap-public 16}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.17
    wAlarmObj OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Reserved"
        ::= {trap-public 17}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.18
    wObjLen OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Reserved"
        ::= {trap-public 18}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.3.19
    acAlarmDesc OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm description"
        ::= {trap-public 19}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.4.1
    acTrapTime OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm time"
        ::= {trap-var 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.4.2
    acTrapEventSubject OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm event subject"
        ::= {trap-var 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.4.3
    acTrapSeverity OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm severity"
        ::= {trap-var 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.4.4
    acTrapDescription OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm description of a trap"
        ::= {trap-var 4}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.4.5
    acTrapProductSerial OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm product serial  number"
        ::= {trap-var 5}
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.4.6
    acTrapState OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm state"
        ::= {trap-var 6}	

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.4.7
    acTrapDeviceSN OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm device serial number"
        ::= {trap-var 7}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.4.8
    acTrapAddInform OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm additional information"
        ::= {trap-var 8}	

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.4.9
    dwTrapIndex OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm sequence"
        ::= {trap-var 9}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.23050
    trap-23050-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 23050}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.23050.1
    trap-23050-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-23050-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.23050.3
    trap-23050-ucGeneric8Offset OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Generic event state (type3)"
        ::= {trap-23050-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.23050.5
    trap-23050-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-23050-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.23050
    trapFanDeviceAbsent  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-23050-ucFruId, trap-23050-ucGeneric8Offset, trap-23050-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Fan device absent."
		::=  {  trap-alarm 23050}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.23051
    trap-23051-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 23051}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.23051.1
    trap-23051-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-23051-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.23051.3
    trap-23051-ucGeneric8Offset OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Generic event state (type3)"
        ::= {trap-23051-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.23051.5
    trap-23051-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-23051-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.23051
    trapPowerUnitAbsent  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-23051-ucFruId, trap-23051-ucGeneric8Offset, trap-23051-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Power unit absent."
		::=  {  trap-alarm 23051}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30721
    trap-30721-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30721}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30721.1
    trap-30721-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30721-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30721.5
    trap-30721-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30721-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30721.6
    trap-30721-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30721-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30721.7
    trap-30721-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30721-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30721.8
    trap-30721-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30721-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30721
    trapTemperatureIsLowerThanLowerNonCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30721-ucFruId, trap-30721-aucCurrentValue, trap-30721-aucThresholdValue, trap-30721-aucUnitStr, trap-30721-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Temperature is lower than lower-non-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30721}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30722
    trap-30722-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30722}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30722.1
    trap-30722-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30722-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30722.5
    trap-30722-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30722-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30722.6
    trap-30722-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30722-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30722.7
    trap-30722-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30722-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30722.8
    trap-30722-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30722-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30722
    trapTemperatureIsLowerThanLowerCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30722-ucFruId, trap-30722-aucCurrentValue, trap-30722-aucThresholdValue, trap-30722-aucUnitStr, trap-30722-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Temperature is lower than lower-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30722}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30723
    trap-30723-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30723}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30723.1
    trap-30723-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30723-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30723.5
    trap-30723-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30723-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30723.6
    trap-30723-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30723-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30723.7
    trap-30723-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30723-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30723.8
    trap-30723-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "ISensor name"
        ::= {trap-30723-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30723
    trapTemperatureIsLowerThanLowerNonRecoverableThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30723-ucFruId, trap-30723-aucCurrentValue, trap-30723-aucThresholdValue, trap-30723-aucUnitStr, trap-30723-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Temperature is lower than lower-non-recoverable threshold."
		::=  {  trap-alarm 30723}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30724
    trap-30724-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30724}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30724.1
    trap-30724-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30724-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30724.5
    trap-30724-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30724-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30724.6
    trap-30724-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30724-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30724.7
    trap-30724-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30724-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30724.8
    trap-30724-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30724-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30724
    trapTemperatureIsHigherThanUpperNonCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30724-ucFruId, trap-30724-aucCurrentValue, trap-30724-aucThresholdValue, trap-30724-aucUnitStr, trap-30724-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Temperature is higher than upper-non-critical threshold"
		::=  {  trap-alarm 30724}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30725
    trap-30725-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30725}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30725.1
    trap-30725-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30725-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30725.5
    trap-30725-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30725-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30725.6
    trap-30725-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30725-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30725.7
    trap-30725-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30725-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30725.8
    trap-30725-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30725-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30725
    trapTemperatureIsHigherThanUpperCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30725-ucFruId, trap-30725-aucCurrentValue, trap-30725-aucThresholdValue, trap-30725-aucUnitStr, trap-30725-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Temperature is higher than upper-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30725}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30726
    trap-30726-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30726}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30726.1
    trap-30726-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30726-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30726.5
    trap-30726-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30726-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30726.6
    trap-30726-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30726-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30726.7
    trap-30726-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30726-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30726.8
    trap-30726-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30726-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30726
    trapTemperatureIsHigherThanUpperNonRecoverableThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30726-ucFruId, trap-30726-aucCurrentValue, trap-30726-aucThresholdValue, trap-30726-aucUnitStr, trap-30726-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Temperature is higher than upper-non-recoverable threshold."
		::=  {  trap-alarm 30726}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30727
    trap-30727-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30727}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30727.1
    trap-30727-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30727-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30727.5
    trap-30727-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30727-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30727.6
    trap-30727-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30727-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30727.7
    trap-30727-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30727-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30727.8
    trap-30727-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30727-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30727
    trapVoltageIsLowerThanLowerNonCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30727-ucFruId, trap-30727-aucCurrentValue, trap-30727-aucThresholdValue, trap-30727-aucUnitStr, trap-30727-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Voltage is lower than lower-non-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30727}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30728
    trap-30728-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30728}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30728.1
    trap-30728-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30728-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30728.5
    trap-30728-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30728-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30728.6
    trap-30728-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30728-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30728.7
    trap-30728-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30728-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30728.8
    trap-30728-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30728-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30728
    trapVoltageIsLowerThanLowerCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30728-ucFruId, trap-30728-aucCurrentValue, trap-30728-aucThresholdValue, trap-30728-aucUnitStr, trap-30728-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Voltage is lower than lower-critical threshold"
		::=  {  trap-alarm 30728}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30729
    trap-30729-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30729}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30729.1
    trap-30729-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30729-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30729.5
    trap-30729-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30729-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30729.6
    trap-30729-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30729-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30729.7
    trap-30729-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30729-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30729.8
    trap-30729-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30729-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30729
    trapVoltageIsLowerThanLowerNonRecoverableThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30729-ucFruId, trap-30729-aucCurrentValue, trap-30729-aucThresholdValue, trap-30729-aucUnitStr, trap-30729-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Voltage is lower than lower-non-recoverable threshold."
		::=  {  trap-alarm 30729}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30730
    trap-30730-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30730}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30730.1
    trap-30730-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30730-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30730.5
    trap-30730-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30730-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30730.6
    trap-30730-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30730-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30730.7
    trap-30730-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30730-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30730.8
    trap-30730-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30730-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30730
    trapVoltageIsHigherThanUpperNonCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30730-ucFruId, trap-30730-aucCurrentValue, trap-30730-aucThresholdValue, trap-30730-aucUnitStr, trap-30730-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Voltage is higher than upper-non-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30730}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30731
    trap-30731-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30731}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30731.1
    trap-30731-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30731-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30731.5
    trap-30731-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30731-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30731.6
    trap-30731-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30731-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30731.7
    trap-30731-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30731-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30731.8
    trap-30731-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30731-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30731
    trapVoltageIsHigherThanUpperCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30731-ucFruId, trap-30731-aucCurrentValue, trap-30731-aucThresholdValue, trap-30731-aucUnitStr, trap-30731-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Voltage is higher than upper-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30731}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30732
    trap-30732-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30732}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30732.1
    trap-30732-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30732-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30732.5
    trap-30732-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30732-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30732.6
    trap-30732-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30732-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30732.7
    trap-30732-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30732-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30732.8
    trap-30732-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30732-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30732
    trapVoltageIsHigherThanUpperNonRecoverableThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30732-ucFruId, trap-30732-aucCurrentValue, trap-30732-aucThresholdValue, trap-30732-aucUnitStr, trap-30732-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Voltage is higher than upper-non-recoverable threshold."
		::=  {  trap-alarm 30732}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30734
    trap-30734-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30734}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30734.1
    trap-30734-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30734-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30734.5
    trap-30734-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30734-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30734.6
    trap-30734-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30734-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30734.7
    trap-30734-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30734-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30734.8
    trap-30734-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30734-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30734
    trapVelocityOfFanIsLowerThanLowerCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30734-ucFruId, trap-30734-aucCurrentValue, trap-30734-aucThresholdValue, trap-30734-aucUnitStr, trap-30734-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Velocity of fan is lower than lower-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30734}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30736
    trap-30736-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30736}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30736.1
    trap-30736-ucAlarmLevel OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm level"
        ::= {trap-30736-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30736.2
    trap-30736-ucUtilization OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "CPU Utilization"
        ::= {trap-30736-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30736.3
    trap-30736-auThreshold1 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Utilization threshold 1"
        ::= {trap-30736-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30736.4
    trap-30736-auThreshold2 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Utilization threshold 2"
        ::= {trap-30736-addinfo 4}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30736.5
    trap-30736-auThreshold3 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Utilization threshold 3"
        ::= {trap-30736-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30736
    trapCpuUtilizationExceedsAlarmLimit  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30736-ucAlarmLevel, trap-30736-ucUtilization, trap-30736-auThreshold1, trap-30736-auThreshold2, trap-30736-auThreshold3, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"CPU utilization exceeds alarm limit."
		::=  {  trap-alarm 30736}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30737
    trap-30737-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30737}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30737.1
    trap-30737-ucAlarmLevel OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alarm level"
        ::= {trap-30737-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30737.2
    trap-30737-ucUtilization OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory Utilization"
        ::= {trap-30737-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30737.3
    trap-30737-auThreshold1 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Utilization threshold 1"
        ::= {trap-30737-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30737.4
    trap-30737-auThreshold2 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Utilization threshold 2"
        ::= {trap-30737-addinfo 4}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30737.5
    trap-30737-auThreshold3 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Utilization threshold 3"
        ::= {trap-30737-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30737
    trapMemoryUtilizationExceedsAlarmLimit  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30737-ucAlarmLevel, trap-30737-ucUtilization, trap-30737-auThreshold1, trap-30737-auThreshold2, trap-30737-auThreshold3, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Memory utilization exceeds alarm limit."
		::=  {  trap-alarm 30737}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30739
    trap-30739-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30739}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30739.1
    trap-30739-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30739-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30739.5
    trap-30739-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30739-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30739.6
    trap-30739-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30739-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30739.7
    trap-30739-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30739-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30739.8
    trap-30739-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30739-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30739
    trapCurrentIsLowerThanLowerNonCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30739-ucFruId, trap-30739-aucCurrentValue, trap-30739-aucThresholdValue, trap-30739-aucUnitStr, trap-30739-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Current is lower than lower-non-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30739}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30740
    trap-30740-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30740}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30740.1
    trap-30740-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30740-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30740.5
    trap-30740-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30740-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30740.6
    trap-30740-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30740-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30740.7
    trap-30740-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30740-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30740.8
    trap-30740-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30740-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30740
    trapCurrentIsLowerThanLowerCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30740-ucFruId, trap-30740-aucCurrentValue, trap-30740-aucThresholdValue, trap-30740-aucUnitStr, trap-30740-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Current is lower than lower-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30740}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30741
    trap-30741-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30741}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30741.1
    trap-30741-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30741-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30741.5
    trap-30741-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30741-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30741.6
    trap-30741-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30741-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30741.7
    trap-30741-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30741-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30741.8
    trap-30741-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30741-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30741
    trapCurrentIsLowerThanLowerNonRecoverableThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30741-ucFruId, trap-30741-aucCurrentValue, trap-30741-aucThresholdValue, trap-30741-aucUnitStr, trap-30741-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Current is lower than lower-non-recoverable threshold."
		::=  {  trap-alarm 30741}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30742
    trap-30742-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30742}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30742.1
    trap-30742-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30742-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30742.5
    trap-30742-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30742-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30742.6
    trap-30742-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30742-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30742.7
    trap-30742-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30742-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30742.8
    trap-30742-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30742-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30742
    trapCurrentIsHigherThanUpperNonCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30742-ucFruId, trap-30742-aucCurrentValue, trap-30742-aucThresholdValue, trap-30742-aucUnitStr, trap-30742-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Current is higher than upper-non-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30742}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30743
    trap-30743-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30743}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30743.1
    trap-30743-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30743-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30743.5
    trap-30743-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30743-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30743.6
    trap-30743-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30743-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30743.7
    trap-30743-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30743-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30743.8
    trap-30743-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30743-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30743
    trapCurrentIsHigherThanUpperCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30743-ucFruId, trap-30743-aucCurrentValue, trap-30743-aucThresholdValue, trap-30743-aucUnitStr, trap-30743-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Current is higher than upper-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30743}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30744
    trap-30744-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30744}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30744.1
    trap-30744-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30744-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30744.5
    trap-30744-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30744-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30744.6
    trap-30744-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30744-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30744.7
    trap-30744-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30744-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30744.8
    trap-30744-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30744-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30744
    trapCurrentIsHigherThanUpperNonRecoverableThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30744-ucFruId, trap-30744-aucCurrentValue, trap-30744-aucThresholdValue, trap-30744-aucUnitStr, trap-30744-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Current is higher than upper-non-recoverable threshold."
		::=  {  trap-alarm 30744}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30745
    trap-30745-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30745}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30745.1
    trap-30745-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30745-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30745.5
    trap-30745-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30745-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30745.6
    trap-30745-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30745-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30745.7
    trap-30745-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30745-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30745.8
    trap-30745-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30745-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30745
    trapVelocityOfFanIsLowerThanLowerNonCriticalThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30745-ucFruId, trap-30745-aucCurrentValue, trap-30745-aucThresholdValue, trap-30745-aucUnitStr, trap-30745-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Velocity of fan is lower than lower-non-critical threshold."
		::=  {  trap-alarm 30745}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30746
    trap-30746-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30746}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30746.1
    trap-30746-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "FRU ID"
        ::= {trap-30746-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30746.5
    trap-30746-aucCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30746-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30746.6
    trap-30746-aucThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30746-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30746.7
    trap-30746-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30746-addinfo 7}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30746.8
    trap-30746-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30746-addinfo 8}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30746
    trapVelocityOfFanIsLowerThanLowerNonRecoverableThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30746-ucFruId, trap-30746-aucCurrentValue, trap-30746-aucThresholdValue, trap-30746-aucUnitStr, trap-30746-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Velocity of fan is lower than lower-non-recoverable threshold."
		::=  {  trap-alarm 30746}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30752
    trap-30752-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30752}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30752.1
    trap-30752-ucEthId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Eth ID"
        ::= {trap-30752-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30752.3
    trap-30752-ucLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Location"
        ::= {trap-30752-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30752
    trapNicPortLinkStateIsDown  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30752-ucEthId, trap-30752-ucLocation, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"NIC port link state is down."
		::=  {  trap-alarm 30752}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30756
    trap-30756-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30756}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30756.1
    trap-30756-ucAlarmReason OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Power major alarm reason"
        ::= {trap-30756-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30756
    trapPowerMajorFault  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30756-ucAlarmReason, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Power major fault."
		::=  {  trap-alarm 30756}


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30758
    trap-30758-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30758}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30758.1
    trap-30758-ucAlarmReason OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Power minor alarm reason"
        ::= {trap-30758-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30758
    trapPowerMinorFault  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30758-ucAlarmReason, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Power minor fault."
		::=  {  trap-alarm 30758}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30759
    trap-30759-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30759}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30759.2
    trap-30759-ucMemoryLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory location"
        ::= {trap-30759-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30759.3
    trap-30759-ucSlotId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory Riser Index"
        ::= {trap-30759-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30759
    trapFaultMemoryIsolation  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30759-ucMemoryLocation, trap-30759-ucSlotId, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Fault memory isolation."
		::=  {  trap-alarm 30759}


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30762
    trapBoardPoweredOnFailure  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Board powered on failure"
		::=  {  trap-alarm 30762}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30763
    trap-30763-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30763}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30763.1
    trap-30763-ucIntrusionLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "System intrusion Location"
        ::= {trap-30763-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30763
    trapSystemIntrusion  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30763-ucIntrusionLocation, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"System Intrusion."
		::=  {  trap-alarm 30763}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30765
    trap-30765-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30765}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30765.1
    trap-30765-ucCpuErrType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "CPU error type"
        ::= {trap-30765-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30765
    trapCpuError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30765-ucCpuErrType, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"CPU error."
		::=  {  trap-alarm 30765}


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30768
    trap-30768-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30768}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30768.1
    trap-30768-ucDevType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "PCIE Device Type"
        ::= {trap-30768-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30768.2
    trap-30768-ucDevIndex OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Solt No"
        ::= {trap-30768-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30768.3
    trap-30768-ucErrorType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "PCIE Error Type"
        ::= {trap-30768-addinfo 3}
        
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30768
    trapPcieError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30768-ucDevType, trap-30768-ucDevIndex, trap-30768-ucErrorType, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex 
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"PCIE error."
		::=  {  trap-alarm 30768}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30833
    trap-30833-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30833}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30833.1
    trap-30833-ucDevType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "PCIE Device Type"
        ::= {trap-30833-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30833.2
    trap-30833-ucDevIndex OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Solt No"
        ::= {trap-30833-addinfo 2}
      
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30833
    trapCorrectablePcieError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30833-ucDevType, trap-30833-ucDevIndex, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex 
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"PCIE error."
		::=  {  trap-alarm 30833}
 
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30834
    trap-30834-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30834}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30834.1
    trap-30834-ucDevType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "PCIE Device Type"
        ::= {trap-30834-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30834.2
    trap-30834-ucDevIndex OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Solt No"
        ::= {trap-30834-addinfo 2}
        
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30834
    trapCorrectablePcieErrorInform  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30834-ucDevType, trap-30834-ucDevIndex, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex 
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"PCIE error inform."
		::=  {  trap-alarm 30834} 
        
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30832
    trap-30832-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30832}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30832.1
    trap-30832-ucPcieSlot OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "PCIe slot"
        ::= {trap-30832-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30832
    trapPcieDeviceScanFailed     NOTIFICATION-TYPE
        OBJECTS         {  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30832-ucPcieSlot, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
                                                }
        STATUS            current
        DESCRIPTION        "PCIe device scan failed."
        ::=  {  trap-alarm 30832}        

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30772
    trap-30772-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30772}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30772.2
    trap-30772-ucMemoryLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory location"
        ::= {trap-30772-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30772.3
    trap-30772-ucSlotId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory Riser Index"
        ::= {trap-30772-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30772
    trapCorrectableMemoryError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30772-ucMemoryLocation, trap-30772-ucSlotId, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Correctable memory error."
		::=  {  trap-alarm 30772}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30835
    trap-30835-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30835}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30835.2
    trap-30835-ucMemoryLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory location"
        ::= {trap-30835-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30835.3
    trap-30835-ucSlotId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory Riser Index"
        ::= {trap-30835-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30835
    trapCorrectableMemoryErrorInform  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30835-ucMemoryLocation, trap-30835-ucSlotId, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Correctable memory error inform."
		::=  {  trap-alarm 30835}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30774
    trap-30774-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30774}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30774.2
    trap-30774-ucMemoryLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory location"
        ::= {trap-30774-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30774.3
    trap-30774-ucSlotId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory Riser Index"
        ::= {trap-30774-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30774
    trapCorrectableMemoryErrorLimitReachedInform  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30835-ucMemoryLocation, trap-30835-ucSlotId, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Correctable memory error limit reached inform."
		::=  {  trap-alarm 30774}
                
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30773
    trap-30773-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30773}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30773.2
    trap-30773-ucMemoryLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory location"
        ::= {trap-30773-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30773.3
    trap-30773-ucSlotId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Memory Riser Index"
        ::= {trap-30773-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30773
    trapUncorrectableMemoryError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30773-ucMemoryLocation, trap-30773-ucSlotId, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Uncorrectable memory error."
		::=  {  trap-alarm 30773}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30776
    trap-30776-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30776}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30776.1
    trap-30776-dwCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30776-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30776.2
    trap-30776-dwThreshold OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30776-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30776.3
    trap-30776-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30776-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30776
    trapTheTotalPowerIsTooHigh  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30776-dwCurrentValue, trap-30776-dwThreshold, trap-30776-aucUnitStr, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"The total power is too high."
		::=  {  trap-alarm 30776}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30777
    trap-30777-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30777}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30777.1
    trap-30777-aucPem1ManufactorInfo OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Manufacture ID(PSU1)"
        ::= {trap-30777-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30777.2
    trap-30777-aucPem2ManufactorInfo OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Manufacture ID(PSU2)"
        ::= {trap-30777-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30777.3
    trap-30777-aucPem3ManufactorInfo OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Manufacture ID(PSU3)"
        ::= {trap-30777-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30777.4
    trap-30777-aucPem4ManufactorInfo OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Manufacture ID(PSU7)"
        ::= {trap-30777-addinfo 4}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30777
    trapSystemPsusAreNotCompatible  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30777-aucPem1ManufactorInfo, trap-30777-aucPem2ManufactorInfo, trap-30777-aucPem3ManufactorInfo, trap-30777-aucPem4ManufactorInfo, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"System psus are not compatible."
		::=  {  trap-alarm 30777}


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30780
    trap-30780-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30780}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30780.1
    trap-30780-dwErrType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "POST Error Type"
        ::= {trap-30780-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30780
    trapPostError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30780-dwErrType, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"POST Error."
		::=  {  trap-alarm 30780}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30781
    trap-30781-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30781}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30781.1
    trap-30781-ucCpuId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "CPU number"
        ::= {trap-30781-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30781
    trapMceFatalError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30781-ucCpuId, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"MCE Fatal Error."
		::=  {  trap-alarm 30781}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30782
    trap-30782-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30782}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30782.1
    trap-30782-ucCpuId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "CPU number"
        ::= {trap-30782-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30782
    trapMceCatastrophicError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30782-ucCpuId, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"MCE Catastrophic Error."
		::=  {  trap-alarm 30782}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30783
    trap-30783-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30783}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30783.1
    trap-30783-ucCpuId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "CPU number"
        ::= {trap-30783-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30783
    trapCpuPredictiveFailureDetected  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30783-ucCpuId, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"CPU Predictive Failure Detected."
		::=  {  trap-alarm 30783}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30836
    trap-30836-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30836}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30836.1
    trap-30836-ucCpuId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "CPU number"
        ::= {trap-30836-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30836
    trapCpuPredictiveFailureDetectedInform  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30836-ucCpuId, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"CPU predictive failure detected inform."
		::=  {  trap-alarm 30836}
        
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30787
    trap-30787-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30787}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30787
    trapBoardIsPoweredOn  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Board is powered on."
		::=  {  trap-alarm 30787}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30790
    trap-30790-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30790}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30790
    trapBoardIsPoweredOff  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Board is powered off."
		::=  {  trap-alarm 30790}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30791
    trap-30791-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30791}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30791.1
    trap-30791-ucFruId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Fru Id"
        ::= {trap-30791-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30791.3
    trap-30791-ucGeneric8Offset OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Generic event state (type3)"
        ::= {trap-30791-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30791.5
    trap-30791-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor name"
        ::= {trap-30791-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30791
    trapPSUStatusChanged  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30791-ucFruId, trap-30791-ucGeneric8Offset, trap-30791-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"PSU Status is Changed"
		::=  {  trap-alarm 30791}
        
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30810
    trap-30810-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30810}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30810.1
    trap-30810-ucDiskstatus OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Disk status"
        ::= {trap-30810-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30810.2
    trap-30810-ucIdeLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Disk location"
        ::= {trap-30810-addinfo 2}
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30810.3
    trap-30810-ucZone OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Disk zone"
        ::= {trap-30810-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30810
    trapHardDiskStatusChange  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30810-ucDiskstatus, trap-30810-ucIdeLocation,trap-30810-ucZone, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Hard disk status change."
		::=  {  trap-alarm 30810}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30815
    trap-30815-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30815}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30815
    trapHostCpuResetEvent  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Host cpu reset event."
		::=  {  trap-alarm 30815}


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5632
    trap-5632-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 5632}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5632.1
    trap-5632-acIdeName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Mount directory"
        ::= {trap-5632-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5632.2
    trap-5632-ucLevel OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk full alarm level"
        ::= {trap-5632-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5632.3
    trap-5632-ucIdeRate OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk used-rate"
        ::= {trap-5632-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5632.4
    trap-5632-ucIdeThreshold1 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk usage threshold level one"
        ::= {trap-5632-addinfo 4}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5632.5
    trap-5632-ucIdeThreshold2 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk usage threshold level two"
        ::= {trap-5632-addinfo 5}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5632.6
    trap-5632-ucIdeThreshold3 OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk usage threshold level three"
        ::= {trap-5632-addinfo 6}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5632
    trapTheHardDiskUsedRateIsOverThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-5632-acIdeName, trap-5632-ucLevel, trap-5632-ucIdeRate, trap-5632-ucIdeThreshold1, trap-5632-ucIdeThreshold2, trap-5632-ucIdeThreshold3, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"The hard disk used-rate is over threshold."
		::=  {  trap-alarm 5632}


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5797
    trap-5797-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 5797}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5797.1
    trap-5797-ucIdeLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk location"
        ::= {trap-5797-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5797.2
    trap-5797-ucIdeErrReason OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk abnormal reason"
        ::= {trap-5797-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5797.3
    trap-5797-ucZone OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Disk zone"
        ::= {trap-5797-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5797
    trapTheHardDiskIsAbnormal  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-5797-ucIdeLocation, trap-5797-ucIdeErrReason,trap-5797-ucZone, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"The hard disk is abnormal."
		::=  {  trap-alarm 5797}


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5800
    trap-5800-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 5800}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5800.1
    trap-5800-ucIdeLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Disk location"
        ::= {trap-5800-addinfo 1}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5800.2
    trap-5800-ucZone OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Disk zone"
        ::= {trap-5800-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5800
    trapHardDiskOffline  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-5800-ucIdeLocation,trap-5800-ucZone, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Hard disk offline"
		::=  {  trap-alarm 5800}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5801
    trap-5801-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 5801}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5801.1
    trap-5801-ucCtrlSlot OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Controller slot"
        ::= {trap-5801-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5801.2
    trap-5801-ucLDIndex OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Virtual disk index"
        ::= {trap-5801-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5801.3
    trap-5801-ucRaidErrReason OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "RAID abnormal reason"
        ::= {trap-5801-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5801
    trapVirtualDiskIsAbnormal  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-5801-ucCtrlSlot, trap-5801-ucLDIndex, trap-5801-ucRaidErrReason, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Virtual disk is abnormal."
		::=  {  trap-alarm 5801}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5802
    trap-5802-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 5802}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5802.1
    trap-5802-ucCtrlSlot OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Controller slot"
        ::= {trap-5802-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.5802.2
    trap-5802-ucCtrlFaultReason OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "RAID card abnormal reason"
        ::= {trap-5802-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.5802
    trapRaidCardIsAbnormal  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-5802-ucCtrlSlot, trap-5802-ucCtrlFaultReason, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"RAID card is abnormal."
		::=  {  trap-alarm 5802}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30785
    trap-30785-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30785}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30785.1
    trap-30785-dwCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30785-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30785.2
    trap-30785-dwThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30785-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30785.3
    trap-30785-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30785-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30785
    trapSASControllerTemperatureIsHigherThanMajorThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30785-dwCurrentValue, trap-30785-dwThresholdValue, trap-30785-aucUnitStr, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"SAS controller temperature is higher than major threshold."
		::=  {  trap-alarm 30785}
		
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30786
    trap-30786-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30786}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30786.1
    trap-30786-dwCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current value"
        ::= {trap-30786-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30786.2
    trap-30786-dwThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Threshold value"
        ::= {trap-30786-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30786.3
    trap-30786-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30786-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30786
    trapDeviceTemperatureIsHigherThanMajorThreshold  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30786-dwCurrentValue, trap-30786-dwThresholdValue, trap-30786-aucUnitStr, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Device temperature is higher than major threshold."
		::=  {  trap-alarm 30786}		


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30837
    trap-30837-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30837}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30837.1
    trap-30837-serialNumber OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "server serial number"
        ::= {trap-30837-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30837
    trapServicesAreRecommendedToBeMovedOut  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30837-serialNumber, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Services on this server are recommended to be moved out."
		::=  {  trap-alarm 30837}
        
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30838
    trap-30838-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30838}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30838.1
    trap-30838-dwCurrentValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Current Temperature"
        ::= {trap-30838-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30838.2
    trap-30838-dwThresholdValue OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Alert Temperature"
        ::= {trap-30838-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30838.3
    trap-30838-aucUnitStr OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Unit"
        ::= {trap-30838-addinfo 3}
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30857
   trap-30857-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30857}
   
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30857.1
    trap-30857-ucIdeLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk location"
        ::= {trap-30857-addinfo 1}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30857.2
    trap-30857-ucIdeErrReason OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk abnormal reason"
        ::= {trap-30857-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30857.3
    trap-30857-ucZone OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Disk zone"
        ::= {trap-30857-addinfo 3}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30857
    trapTheHardDiskTempIsHigh  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30857-ucIdeLocation, trap-30857-ucIdeErrReason, trap-30857-ucZone, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"The hard disk temp is high."
		::=  {  trap-alarm 30857}


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30838
    trapInletTemperatureIsHigherThanAlertTemperature  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30838-dwCurrentValue, trap-30838-dwThresholdValue, trap-30838-aucUnitStr, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Device temperature is higher than alert temperature."
		::=  {  trap-alarm 30838}		


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30839
    trap-30839-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30839}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30839.1
    trap-30839-dwSensorNumber OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor number"
        ::= {trap-30839-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30839
    trapInletTemperatureReadError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30839-dwSensorNumber, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Abnormal reading of ambient temperature will affect the function of heat alert."
		::=  {  trap-alarm 30839}		

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30840
    trapPCIeTopoChange  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"PCIe topology changed."
		::=  {  trap-alarm 30840}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30841
    trapAutomaticApplyNewPCIeTopoChange  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"automatic apply new PCIe topology config."
		::=  {  trap-alarm 30841}
       
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30842
    trap-30842-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30842}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30842.1
    trap-30842-PcieSlot OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "PCIE Slot"
        ::= {trap-30842-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30842
    trapPcieSlotEquipError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30842-PcieSlot, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex 
		                                        }

		STATUS			current
		DESCRIPTION		"PCIE slot equip error."
		::=  {  trap-alarm 30842}
       
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30843
    trap-30843-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30843}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30843.1
    trap-30843-ucIdeLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk location"
        ::= {trap-30843-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30843
    trapTheHardDiskIsMissing  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30843-ucIdeLocation, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"The hard disk is missing."
		::=  {  trap-alarm 30843}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30844
    trap-30844-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30844}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30844.1
    trap-30844-ucIdeLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk location"
        ::= {trap-30844-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30844
    trapTheHardDiskIsNotAccessible  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30843-ucIdeLocation, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"The hard disk is not accessible."
		::=  {  trap-alarm 30844}


-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30860
    trap-30860-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30860}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30860.1
    trap-30860-ucIdeLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Hard disk location"
        ::= {trap-30860-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30860
    trapTheHardDiskInPrefailureStatus   NOTIFICATION-TYPE
        OBJECTS         {  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30860-ucIdeLocation, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
                                                }
        STATUS          current
        DESCRIPTION     "The hard disk has predictive failure."
        ::=  {  trap-alarm 30860}


		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30845
    trapWatchDogAlarm  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"watchdog alarm."
		::=  {  trap-alarm 30845}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30846
    trapWatchDogInfo  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"watchdog info."
		::=  {  trap-alarm 30846}				
      
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30852
    trap-30852-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30852}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30852.1
    trap-30852-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor Name"
        ::= {trap-30852-addinfo 1}
	
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30852
    trapUidButtonInform  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30852-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"UID button is pressed down."
		::=  {  trap-alarm 30852}
	
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30853
    trap-30853-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30853}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30853.1
    trap-30853-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor Name"
        ::= {trap-30853-addinfo 1}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30853.2
    trap-30853-ucResetType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Reset Type"
        ::= {trap-30853-addinfo 2}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30853
    trapBmcSystemRestart  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30853-aucSensorName, trap-30853-ucResetType, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"BMC system is restart complteted."
		::=  {  trap-alarm 30853}	

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30854
    trap-30854-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30854}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30854.1
    trap-30854-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION
            "Sensor Name"
        ::= {trap-30854-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30854
    trapPowerButtonInform  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30854-aucSensorName, trap-30854-ucResetType, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Power button is pressed down."
		::=  {  trap-alarm 30854}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.65535
    trapTest  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                       }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"trap test."
		::=  {  trap-alarm 65535}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30847
    trap-30847-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30847}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30847.1
    trap-30847-ucStatus OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Status"
        ::= {trap-30847-addinfo 1}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30847.2
    trap-30847-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor Name"
        ::= {trap-30847-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30847
    trapFanFullyRedundant  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30847-ucStatus,trap-30847-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Fan fully redundant state"
		::=  {  trap-alarm 30847}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30848
    trap-30848-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30848}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30848.1
    trap-30848-ucStatus OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Status"
        ::= {trap-30848-addinfo 1}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30848.2
    trap-30848-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor Name"
        ::= {trap-30848-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30848
    trapFanRedundancyLost  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30848-ucStatus,trap-30848-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Fan redundancy lost state"
		::=  {  trap-alarm 30848}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30849
    trap-30849-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30849}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30849.1
    trap-30849-ucStatus OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Status"
        ::= {trap-30849-addinfo 1}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30849.2
    trap-30849-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor Name"
        ::= {trap-30849-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30849
    trapPSUFullyRedundant  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30849-ucStatus,trap-30849-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"PSU fully redundanct state"
		::=  {  trap-alarm 30849}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30850
    trap-30850-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30850}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30850.1
    trap-30850-ucStatus OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Status"
        ::= {trap-30850-addinfo 1}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30850.2
    trap-30850-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor Name"
        ::= {trap-30850-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30850
    trapPSURedundancyDegraded  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30850-ucStatus,trap-30850-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"PSU redundancy degraded state"
		::=  {  trap-alarm 30850}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30851
    trap-30851-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30851}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30851.1
    trap-30851-ucStatus OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Status"
        ::= {trap-30851-addinfo 1}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30851.2
    trap-30851-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor Name"
        ::= {trap-30851-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30851
    trapPSURedundancyLost  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30851-ucStatus,trap-30851-aucSensorName, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"PSU redundancy lost state"
		::=  {  trap-alarm 30851}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30856
    trap-30856-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30856}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30856.1
    trap-30856-aucSensorName OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Sensor Name"
        ::= {trap-30856-addinfo 1}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30856.2
    trap-30856-ucResetType OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Reset Type"
        ::= {trap-30856-addinfo 2}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30856
    trapSystemBoot  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30856-aucSensorName, trap-30856-ucResetType, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"System boot/restart initiated."
		::=  {  trap-alarm 30856}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30859
    trap-30859-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30859}
	
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30859.1
    trap-30859-slot OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Slot"
        ::= {trap-30859-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30859
    trapSmartNicDetectError  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Smart Nic Detect Error."
		::=  {  trap-alarm 30859}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.8392707
    trap-8392707-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 8392707}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.8392707
    trapNtpSynchronizationEvent  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"BMC synchronization status is changed."
		::=  {  trap-alarm 8392707}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30861
    trap-30861-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30861}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30861
    liquidSystemLeakage  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Liquid cooling system is leaking."
		::=  {  trap-alarm 30861}	

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30862
    trap-30862-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30862}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30862
    liquidLeakageLineFault  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Liquid cooling system is out of service."
		::=  {  trap-alarm 30862}	

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30864
    trap-30864-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30864}
	
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30864
    trapFanSpeedStatusAbnormalAlarm  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Fan speed status abnormal alarm."
		::=  {  trap-alarm 30864}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30865
    trap-30865-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30865}
	
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30865
    trapMemoryCriticalOvertemperatureAlarm  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"The memory in this area is critical overtemperature."
		::=  {  trap-alarm 30865}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30866
    trap-30866-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30866}
	
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30866
    trapSystemFirmwareAlarm  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"System firmware status abnormal alarm."
		::=  {  trap-alarm 30866}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30867
    trap-30867-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30867}
	
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30867
    trapPowerFaultAlarm  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Abnormal power on alarm."
		::=  {  trap-alarm 30867}
		
-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30870
    trap-30870-addinfo OBJECT IDENTIFIER ::= {trap-addinfo 30870}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30870.1
    trap-30870-ucPortId OBJECT-TYPE
        SYNTAX Unsigned32
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Port ID"
        ::= {trap-30870-addinfo 1}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.2.30870.2
    trap-30870-cLocation OBJECT-TYPE
        SYNTAX DisplayString
        ACCESS accessible-for-notify
        STATUS current
        DESCRIPTION 
            "Location"
        ::= {trap-30870-addinfo 2}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30870
    trapOpticalModuleStatusAbnormalAlarm  	NOTIFICATION-TYPE
        OBJECTS         {  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, trap-30870-ucPortId, trap-30870-cLocation, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
                                                }
        STATUS          current
        DESCRIPTION     "Optical module status abnormal alarm."
        ::=  {  trap-alarm 30870}

-- 1.3.6.1.4.1.3902.6053.19.1.3.11.1.30880
    trapPSUOutputStatusAbnormalAlarm  	NOTIFICATION-TYPE
		OBJECTS			{  dwAlarmID, tAlarmTime, ucAlarmFlag, ucRestoreType, ucAlarmSeverity, dwDeviceType, dwDeviceID, ucSubSystem, wModule, wUnit, ucSUnit, dwCrcCode1, dwCrcCode2, dwCrcCode3, dwCrcCode4, wNtlvLen, wAlarmObj, wObjLen, acAlarmDesc, acTrapTime, acTrapEventSubject, acTrapSeverity, acTrapDescription, acTrapProductSerial, acTrapState, acTrapDeviceSN, acTrapAddInform, dwTrapIndex
		                                        }
		STATUS			current
		DESCRIPTION		"Abnormal PSU Output."
		::=  {  trap-alarm 30880}
END
 -- 
 -- ZTE-3GPLAT-Public-MIB.TXT
 -- 
